# Memasang/melepaskan kantong filter fleece (pengisapan debu kering) (lihat gambar G−H)

Kantong filter fleece (40) (aksesori) dapat digunakan untuk pengisapan debu kering pada tekstil sesuai dengan kategori debu L.

Jika tekstil tanpa atau dengan nilai batas paparan ≥ 1 mg/m3 (sesuai dengan kategori debu L) dilakukan pengisapan, tekstil tersebut dapat diisap langsung ke dalam kontainer.

Catatan: Saat menggunakan kantong filter fleece, matikan pembersihan filter otomatis lihat Pembersihan filter otomatis/manual (lihat gambar M).

PERINGATAN

Alat pengisap berisi debu yang berisiko bagi kesehatan. Lakukan proses pengosongan, perawatan, pembersihan kontainer debu hanya oleh orang yang ahli. Diperlukan peralatan keselamatan yang sesuai. Jangan mengoperasikan alat pengisap tanpa sistem penyaring yang lengkap dan terpasang dengan cermat. Jika tidak, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan.

Buka pengunci (15) dan lepaskan bagian atas alat pengisap (12).

Untuk memasukkan, letakkan kantong filter fleece (40) pada dudukan kantong filter fleece (39) dan letakkan kantong filter fleece (40) dengan dudukan kantong filter fleece (39) ke dalam kontainer (1).

Untuk melepaskan, kunci lubang kantong filter fleece yang terisi penuh dengan menarik kuncinya. Lepaskan kantong filter fleece yang terkunci (40) dari dudukan kantong filter fleece (39) lalu lepaskan dari alat pengisap.

Pasang kembali bagian atas alat pengisap (12) dan sambungkan kontainer (1) ke bagian atas alat pengisap (12) dengan menutup pengunci (15).