# 保养和清洁

- 在保养或清洁吸尘器、调整设备、更换配件或收起吸尘器前，先拔下插头。这一项预防措施能防止意外启动吸尘器。

- 吸尘器和通气孔必须随时保持清洁，以确保工作效率和工作安全。

如果必须更换连接线，务必把这项工作交给Bosch或者经授权的Bosch电动工具顾客服务执行，以避免危害机器的安全性能。

- 在保养和清洁吸尘器时带上防尘面具。

请不时地用湿布清洁吸尘器壳体。

- 切勿用压缩空气清洁吸尘器。可能损坏过滤器或其他组件。

每年至少一次，由制造商或经过培训的人员对吸尘器进行一次吸尘功能的检查（例如检查过滤器是否损坏、吸尘器是否泄漏以及控制装备的功能是否正常）。

##

- 请将可能接触有害物质的所有零件视为脏污。
- 在将吸尘器从含有有害物质的区域取出之前，请吸尘、擦拭或彻底密封吸尘器的外部。
- 只在不对您和他人造成危险的情况下清洁、拆卸和保养吸尘器。进行保养和清洁时得穿戴好个人的防护装备。在通风良好的空间内执行作业。
- 拆卸吸尘器前，先清洁吸尘器的外部。
- 将所有清洁未达到满意程度的吸尘器零件装在不通透的袋子里进行废弃处理。同时遵守适用于废弃处理此类废弃物的有效规定。
- 完成作业后请清洁该保养区域。

##

请不时地用市售非研磨性清洁剂擦拭容器(1)并晾干。

##

- 通过抓住闭合接片来打开过滤器盖板，确保打开的过滤器盖板卡止在垂直位置。过滤器盖板掉落时存在受伤危险。

吸尘功率取决于过滤器状态。因此请定期清洁过滤器。

立刻更换已损坏的扁平折叠式过滤器(34)。

- 拉住锁止片(26)，将过滤器盖板(43)向上翻，直到它卡止在垂直方向上。
- 抓住扁平折叠式过滤器(34)的环边，将其向上取出。
- 使用湿布从容器(1)的边缘清除取出扁平折叠式过滤器(34)时落下的粉尘和污垢。
- 可以用水流冲净扁平折叠式过滤器。
- 将新的或清洗过的扁平折叠式过滤器(34)装入，注意牢固和正确安装。
- 关上过滤器盖板(43)，直到听到卡止声。

##

- 预滤器不得湿洗。

- 不要从上方探入导向支架和吸尘器之间的区域以解锁预滤器盖。这样可能会夹伤您的手。

向上拉导向支架(42)，直到能从后方接触到预滤器盖。

按压预滤器盖(27)的解锁按钮(28)，将预滤器盖从预滤器盒中取出。

取出预滤器(44)。

用软毛刷刷净预滤器的片层。

将预滤器放入预滤器盖(27)。

将预滤器盖(27)放入预滤器盒并翻入。

##

将吸尘器的电源插头从插座中拔出。

取下吸尘器上部件(12)。

清空容器(1)。

移动或轻击浮标(46)，以清除脏污。

用软布清洁浮标(46)。

必要时也可取下浮标。为此按压锁止件(47)，取出浮标(46)。

用刷子清洁磁铁(48)。

重新装入浮标(46)。

##

- 将电源线缠到电线支架(19)上。
- 将配件插入规定的支架内。
- 将组装好的抽吸软管(29)卷入抽吸软管盒。向上拉两根系带(13)，将它们钩入固定口中。
- 点击定位座(11)上的L-BOXX。
- 如果塑料袋/无纺布滤袋已满，则立即将其取出。
- 只能使用提手(10)提起吸尘器。
- 在干燥平整的地方存储吸尘器，防止未经授权使用。
- 为固定导向滚轮(17)，请踩下导向滚轮制动器(18)。
- 为了以保护背部的方式更轻松地搬运吸尘器，请完全清空容器或废弃处理已满的塑料袋/无纺布滤袋。
- 解锁导向滚轮制动器(18)，以推动或拉动吸尘器。
- 仅使用已拉伸的导向支架(42)来推动或拉动吸尘器。不得用导向支架将吸尘器拉过台阶。这种情况下应使用提手。
- 搬运吸尘器上楼梯时，确保身后没有其他人，以防吸尘器意外掉落。