# Tehnički podaci

Usisavač za mokro/suho usisavanje |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Nazivna primljena snaga | W | 1200 | 1200
Frekvencija | Hz | 50–60 | 60
Zapremnina spremnika (bruto) | l | 40 | 40
Neto zapremnina (suho) | l | 28 | 26
Neto zapremnina (tekućina) | l | 20 | 18
PodtlakA) |
Usisavač | hPa | 200 | 180
Turbina | hPa | 230 | 200
Protočna količinaA) |
Usisavač | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Turbina | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Klasa prašine |  | L | L
TežinaB) | kg | 14,0 | 14,5
Klasa zaštite |  | /I | /I
Vrsta zaštite |  | IPX4 | IPX4

A)

  izmjereno s usisnim crijevom Ø 28 mm i duljine 4 m

B)

  Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača

Podaci vrijede za navedene nazivne napone. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.

## Utičnica na usisavaču

Dopuštena priključna snaga priključenog električnog alata
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Nazivni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Podatak o dopuštenoj priključnoj snazi priključenog električnog alata.
Ove vrijednosti mogu odstupati kod drugih modela specifičnih za zemlju. Pridržavajte se podataka na utičnici usisavača.