# Encaixar a L-BOXX (ver figura I)

Para transportar o aspirador e para acondicionar os acessórios do aspirador e/ou a ferramenta elétrica em pouco espaço, pode encaixar uma L-BOXX na parte superior do aspirador.

Fixe a mangueira de aspiração no aspirador (ver figura E).

Engate a L-BOXX no encaixe (11).

- Não aspire com a L-BOXX encaixada. O centro de gravidade do aspirador se desloca para cima. O aspirador pode tombar. Há perigo de lesões e de danos.

- Não segure no aspirador pela pega de transporte da L‑BOXX encaixada. O aspirador é demasiado pesado para a pega de transporte da L‑BOXX. Há perigo de lesões e de danos.