# Colocar/retirar o saco de filtro de velo (aspirar a seco) (ver figuras G−H)

Para aspirar substâncias a seco de acordo com a classe de pó L, pode utilizar um saco de filtro de velo (40) (acessório).

Desde que sejam aspiradas substâncias sem ou com um valor limite de exposição ≥ 1 mg/m3 (de acordo com a classe de poeiras L), as mesmas podem ser aspiradas diretamente para o depósito.

Nota: na utilização do saco de filtro de velo desligue a limpeza automática do filtro ver Limpeza do filtro automática/manual (ver figura M).

AVISO

O aspirador contém pó prejudicial para a saúde. Mande executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó, exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não use o aspirador sem o sistema de filtro completo e bem colocado. Caso contrário estará a pôr em risco a sua saúde.

Abra os fechos (15) e retire a parte superior do aspirador (12).

Para colocar, insira o saco de filtro de velo (40) no respetivo suporte (39) e coloque o saco de filtro de velo (40) com o respetivo suporte (39) no recipiente (1).

Para retirar, feche a abertura do saco de filtro de velo cheio puxando pelo fecho. Puxe o saco de filtro de velo fechado (40) do respetivo suporte (39) e retire-o do aspirador.

Coloque novamente a parte superior do aspirador (12) e ligue-a fechando os fechos (15) do recipiente (1) com a parte superior do aspirador (12).