# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a porszívó típustábláján található adatokkal.

- Kérjük, tájékozódjon az Ön országában az egészségre ártalmas porok kezelésére vonatkozó előírásokról/törvényekről.

A porszívót csak az alábbi anyagok felszívására és elszívására szabad használni:

- Porok, amelyek expozíciós határértéke > 1 mg/m3

A porszívót alapvetően nem szabad robbanásveszélyes helyiségekben használni.

Egy optimális elszívási teljesítmény biztosítására a (29) szívótömlőt mindig teljesen le kell tekerni a porszívó (12) felső részéről.

## A szívóerő szabályozása

A szívóerő a szívóteljesítmény-szabályozóval (9) fokozatmentesen szabályozható.

Erős porképződéssel járó alkalmazások esetén a szívóteljesítmény-szabályozóval (9) állítsa maximálisra a szívóteljesítményt.

Gyengébb porképződéssel járó alkalmazásokhoz, illetve a csatlakoztatott elektromos kéziszerszám és a munkadarab felülete közötti szívóerő szabályozására (például csiszolásnál) állítsa a szívóteljesítmény-szabályozót (9) csökkentett szívóteljesítményre.

## A porszívón levő csatlakozóaljzat

- Vegye figyelembe a porszívón levő csatlakozóaljzat megengedett csatlakozási teljesítményét. A maximálisan megengedett csatlakozási teljesítmény túllépése a porszívó túlterhelését eredményezheti. Kiold a motorvédő biztosíték. Küldje el a porszívót egy feljogosított Bosch vevőszolgálathoz.

Ha a porszívó hálózati csatlakozódugója egy csatlakozóaljzathoz csatlakozik és a főkapcsoló 1 állásban van, akkor az elektromos kéziszerszámok csatlakozóaljzata (4) feszültség alatt áll. A porszívón található külső áramforrásként használható pl. elszívórendszerekkel történő munkavégzéshez. Az 1+ pozícióban a porszívó start/stop automatikája aktív. A porszívó a csatlakoztatott elektromos kéziszerszámon keresztül távvezérelve kapcsolható be.