# Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com EN 60335‑2‑69.

O nível de pressão sonora avaliado como A do aspirador é normalmente 73 dB(A). Incerteza K = 2 dB. O nível sonoro durante os trabalhos pode ultrapassar os valores indicados. Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração ah (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.