# Zuigaccessoires monteren (zie afbeelding A)

De zuigslang (29) is voorzien van een clipsysteem waarmee zuigaccessoires (combi-afzuigadapter (25), gebogen zuigmond (31), combi-borstelzuigmond (24)) kunnen worden aangesloten.

##

- Steek de gebogen zuigmond (31) op de zuigslang (29) tot de beide drukknoppen (35) van de zuigslang hoorbaar vastklikken.
- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (35) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

##

- Steek indien nodig de zuigbuizen (30) stevig in elkaar en vervolgens stevig op de gebogen zuigmond (31).
- Steek de vloerzuigmond (23) stevig op de zuigbuis (30) of de gebogen zuigmond (31).

##

De combi-afzuigadapter (25) bestaat uit de PowerTool-adapter (voorste deel) (36) en de PowerTool-adapter (achterste deel) (37).

De combi-afzuigadapter (25) is compatibel met elektrische gereedschappen van Bosch.

De PowerTool-adapter (achterste deel) (37) kan door zijn binnendiameter van 38,5 mm en buitendiameter van 45 mm worden gebruikt voor elektrische gereedschappen van andere fabrikanten.

Steek de PowerTool-adapter (voorste deel) (36) op de PowerTool-adapter (achterste deel) (37) en verbind de beide adapters door deze tegengesteld aan elkaar te draaien (zie afbeelding B).

Steek de combi-afzuigadapter (25) op de zuigslang (29) tot de beide drukknoppen (35) van de zuigslang hoorbaar vastklikken.

Voor demonteren drukt u de drukknoppen (35) naar binnen en trekt u de combi-afzuigadapter van de zuigslang af.

Voor het scheiden van beide adapters maakt u de verbinding los door de adapters in tegengestelde richting te draaien en uit elkaar te trekken.

##

Steek de combi-borstelzuigmond (24) op de zuigslang (29) tot de beide drukknoppen (35) van de zuigslang hoorbaar vastklikken.

Voor demonteren drukt u de drukknoppen (35) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

##

U kunt de combi-borstelzuigmond (24) als spleetzuigmond of borstel gebruiken.

Druk op de ontgrendelingstoets (38) en schuif de borstel naar voren om de combi-borstelzuigmond (24) als borstel te gebruiken.

Druk op de ontgrendelingstoets (38) en trek de borstel naar achter om de combi-borstelzuigmond (24) als spleetzuigmond te gebruiken.