# Vliesfilterzak plaatsen/verwijderen (droog zuigen) (zie afbeeldingen G−H)

Voor het droog opzuigen van stof overeenkomstig stofklasse L kunt u een vliesfilterzak (40) (accessoire) plaatsen.

Voor zover stof zonder of met een expositiegrenswaarde ≥ 1 mg/m3 (overeenkomstig stofklasse L) wordt opgezogen, kan dit direct in het reservoir worden gezogen.

Aanwijzing: Schakel bij het gebruik van de vliesfilterzak de automatische filterreiniging uit zie Automatische/handmatige filterreiniging (zie afbeelding M).

WAARSCHUWING

De zuiger bevat stof dat schadelijk is voor de gezondheid. Laat het leegmaken en onderhouden, inclusief het verwijderen van het stofopvangreservoir, uitsluitend door een vakman uitvoeren. Dienovereenkomstige beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet zonder het complete en zorgvuldig geplaatste filtersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.

Open de sluitingen (15) en pak het bovenstuk van de zuiger (12) af.

Voor het plaatsen steekt u de vliesfilterzak (40) op de vliesfilterzakhouder (39) en plaatst u de vliesfilterzak (40) met de vliesfilterzakhouder (39) in het reservoir (1).

Voor het verwijderen sluit u de opening van de volle vliesfilterzak af door aan de sluiting te trekken. Trek de afgesloten vliesfilterzak (40) van de vliesfilterzakhouder (39) af en verwijder deze uit de zuiger.

Zet het bovenstuk van de zuiger (12) er weer op en verbind door het sluiten van de sluitingen (15) het reservoir (1) met het bovenstuk van de zuiger (12).