# Introduzione/rimozione della sacca in plastica (aspirazione a secco) (vedere fig. F)

Aprire le due chiusure (15) e prelevare la parte superiore dell’aspiratore (12).

Per l’aspirazione a secco, introdurre una sacca in plastica (32) nel contenitore (1).

Introdurre la sacca in plastica (32), con l’apertura di riempimento rivolta in alto, nel contenitore (1).

Accertarsi che la sacca in plastica (32) poggi completamente sulle pareti interne del contenitore (1).

Battere il residuo della sacca in plastica (32) sul bordo del contenitore (1). Accertarsi che la linea di battuta del sacchetto in plastica si trovi sul bordo del serbatoio e le aperture di passaggio dell’aria (33) restino nel serbatoio.

Riapplicare la parte superiore dell’aspiratore (12) e chiudere l’aspiratore con le apposite chiusure (15).

- Accertarsi che l’aspiratore sia sempre ben chiuso.

Chiudere la sacca in plastica prima di prelevarla. Tenere unito il sacchetto in alto e utilizzare un nastro per annodarlo.