# Монтаж приладдя для відсмоктування (див. мал. A)

Всмоктувальний шланг (29) оснащений системою затискачів для приєднання приладдя для видалення пилу (комбінований перехідник до пилососа (25), вигнута насадка (31), комбінована насадка-щітка (24)).

##

- Надіньте вигнуту насадку (31) на всмоктувальний шланг (29) так, щоб обидві натискні кнопки (35) всмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.
- Для зняття натисніть обидві натискні кнопки (35) всередину і зніміть елементи один з одного.

##

- За потреби щільно встроміть всмоктувальні труби (30) одна в одну, а потім у вигнуту насадку (31).
- Щільно втавте підлогову насадку (23) на всмоктувальну трубу (30) або на вигнуту насадку (31).

##

Комбінований перехідник (25) до пилососа складається з перехідника PowerTool (передня частина) (36) та перехідника PowerTool (задня частина) (37).

Комбінований перехідник до пилососа (25) сумісний з електроінструментами Bosch.

Перехідник PowerTool (задня частина) (37) може використовуватися з електроінструментами інших виробників завдяки внутрішньому діаметру 38,5 мм і зовнішньому діаметру 45 мм.

Підключіть перехідник PowerTool (передня частина) (36) до перехідника PowerTool (задня частина) (37) і з'єднайте їх, повернувши в протилежних напрямках (див. мал. B).

Надіньте комбінований перехідник до пилососа (25) на всмоктувальний шланг (29) так, щоб обидві натискні кнопки (35) всмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.

Для демонтажу натисніть кнопки (35) і зніміть комбінований перехідник від всмоктувального шланга.

Для від'єднання обох перехідників послабте з'єднання, повернувши їх у протилежних напрямках, і потягніть перехідники в різні боки.

##

Надіньте комбіновану насадку-щітку (24) на всмоктувальний шланг (29) так, щоб обидві натискні кнопки (35) всмоктувального шланга відчутно увійшли в зачеплення.

Для зняття натисніть обидві натискні кнопки (35) і зніміть елементи один з одного.

##

Комбінована насадка-щітка (24) можна використовувати як щілинну насадку або щітку.

Натисніть кнопку розблокування (38) і посуньте щітку вперед для використання комбінованої насадки-щітки (24) в якості щітки.

Натисніть кнопку розблокування (38) і потягніть щітку назад для використання комбінованої насадки-щітки (24) в якості щілиннної насадки.