# Данные по шуму и вибрации

Значения шумовой нагрузки определены в соответствии с EN 60335‑2‑69.

А-скорректированный уровень звукового давления пылесоса обычно составляет 73 дБ(A). Погрешность K = 2 дБ. Уровень шума во время выполнения работ может превышать указанные значения. Используйте средства защиты органов слуха!

Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2.