# رفع ایرادها

- در صورت بروز اختلال (مانند شکستگی فیلتر) بایستی جاروبرقی را فورا خاموش کرد. قبل از راه اندازی مجدد بایستی رفع اشکال شود.

ایراد | راه حل
--- | ---
توربین جاروبرقی کار نمی کند. | کابل برق، دوشاخه، فیوز، پریز و حسگرهای وضعیت ظرفیت (45) را کنترل کنید.
کلید اصلی (2) روی "شروع/توقف خودکار" قرار دارد. کلید اصلی (2) را روی علامت "مکش" قرار دهید یا ابزار برقی متصل شده به پریز (4) را روشن کنید.
توربین جاروبرقی خاموش می شود. | در حین مکش تَر، نشانگرهای LED A و M به آرامی و همزمان چشمک می زنند. محفظه (1) را تخلیه کنید.
در حین مکش خشک، نشانگرهای LED A و M سریع و همزمان چشمک می زنند: حفاظت از اضافه بار پریز جاروبرقی فعال شده است. ابزار برقی را خاموش کنید.
جاروبرقی خاموش می شود. | بار اضافی روی جاروبرقی به دلیل تجاوز از حداکثر ظرفیت مجاز پریز روی جاروبرقی: فیوز محافظ موتور فعال شده است. جاروبرقی را به یکی از مراکز مجاز Bosch خدمات مشتریان ارسال کنید.
پس از تخلیه محفظه، توربین جاروبرقی دوباره راه اندازی نمی شود. | جاروبرقی را خاموش کنید و 5 ثانیه منتظر بمانید، پس از 5 ثانیه دوباره آن را روشن کنید.
حسگرهای میزان پر شدن (45) و همچنین فضای بین آنها (45) را با یک برس تمیز کنید.
توان مکش کاهش یافته است. | گرفتگی های نازل مکش، لوله مکش، شیلنگ مکش (29) یا فیلتر پره ای تخت (34) را برطرف کنید.
کیسه پلاستیکی (32)/کیسه فیلتر نمدی (40) را تعویض کنید.
درپوش فیلتر (43) را درست جابزنید.
قسمت بالای جاروبرقی (12) را درست قرار داده و قفل ها (15) را ببندید.
فیلتر پره ای تخت (34) را تعویض کنید.
خروج گرد و غبار هنگام مکش | نصب صحیح فیلتر پره ای تخت (34) را کنترل کنید.
فیلتر پره ای تخت (34) را تعویض کنید.
توقف خودکار (مکش تَر) فعال نمی شود. | حسگرهای میزان پر شدن (45) و همچنین فضای بین آنها (45) را با یک برس تمیز کنید.
میزان پر شدن را به طور مداوم کنید.
تمیزکاری خودکار فیلتر کار نمی کند. | جاروبرقی را با فشار دادن دکمه تمیزکاری دستی فیلتر (7)، در حالت تمیز کردن دستی قرار دهید. در صورت تداوم مشکل، با مرکز خدمات مجاز مشتریان Bosch تماس بگیرید.
تمیز کردن دستی فیلتر نمی تواند فعال شود. | محافظ گرمای بیش از حد جاروبرقی فعال شده است. 10 بار فشار دادن مداوم دکمه تمیز کردن دستی فیلتر (7) باعث فعال شدن محافظت در برابر گرمای بیش از حد می شود. محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد، بعد از 20 ثانیه به طور خودکار غیرفعال می شود. 30 بار فشار دادن مداوم دکمه تمیز کردن دستی فیلتر (7) باعث فعال شدن محافظت در برابر گرمای بیش از حد می شود. محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد، بعد از 4 دقیقه به طور خودکار غیرفعال می شود. در صورت تداوم مشکل، با مرکز خدمات مجاز مشتریان Bosch تماس بگیرید.
تمیزکاری خودکار فیلتر فعال نمی شود. | با مرکز مجاز خدمات مشتریان Bosch تماس بگیرید.