# Manutenzione e pulizia

- Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia sull’aspiratore, di effettuare regolazioni sull’apparecchio, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l’aspiratore. Tale precauzione eviterà che l’aspiratore possa essere messo in funzione involontariamente.

- Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere l’aspiratore e le fessure di aerazione pulite.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collegamento, questa dovrà essere eseguita da Bosch oppure da un centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

- Durante gli interventi di manutenzione e pulizia dell'aspiratore, indossare una mascherina antipolvere.

Pulire occasionalmente il corpo dell’aspiratore con un panno inumidito.

- Non pulire l’aspiratore con aria compressa. Il filtro o altri componenti potrebbero venire danneggiati.

Almeno una volta all’anno, l’aspiratore deve essere sottoposto a un controllo tecnico da parte del costruttore o di un tecnico specializzato (ad esempio, verificare che il filtro non sia danneggiato, che l’aspiratore non presenti perdite e che i dispositivi di controllo funzionino perfettamente).

##

- Le parti che potrebbero essere entrate a contatto con le sostanze nocive vanno considerate tutte come contaminate.
- Aspirare, pulire o sigillare accuratamente l’esterno dell’aspiratore prima di rimuoverlo da un’area contenente sostanze nocive.
- Pulire, smontare e sottoporre a manutenzione l’aspiratore solo se possono essere esclusi pericoli per sé e per gli altri. Durante la manutenzione e la pulizia, indossare i dispositivi di protezione individuale. Eseguire gli interventi in un locale ben areato.
- Pulire innanzitutto l’esterno dell’aspiratore, prima di smontarlo.
- Smaltire tutte le parti dell’aspiratore che non possono essere pulite in maniera sufficiente in sacchetti impermeabili. A tale riguardo, attenersi alle disposizioni vigenti per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti.
- Una volta conclusi gli interventi, pulire l’area di manutenzione.

##

Tergere occasionalmente il contenitore (1) con un normale detergente non abrasivo e lasciarlo asciugare.

##

- Durante l’apertura, afferrare la copertura del filtro dalla linguetta di chiusura e accertarsi che la copertura del filtro aperta si blocchi in posizione verticale. In caso di caduta della copertura del filtro, vi è rischio di lesioni.

La potenza di aspirazione dipende dalle condizioni del filtro. Pulire dunque regolarmente il filtro.

Sostituire immediatamente il filtro pieghettato piatto (34), qualora sia danneggiato.

- Tirare la linguetta di chiusura (26) e ruotare la copertura del filtro (43) verso l’alto sino a farla scattare in posizione verticale.
- Afferrare il filtro pieghettato piatto (34) sulle nervature ed estrarlo verso l’alto.
- Utilizzando un panno umido, rimuovere la polvere e la sporcizia presenti al prelievo del filtro pieghettato piatto (34) dal bordo del serbatoio (1).
- Il filtro pieghettato piatto può essere pulito sotto acqua corrente.
- Introdurre un filtro pieghettato piatto (34) nuovo, oppure il filtro precedente pulito, accertandosi che sia correttamente e sicuramente inserito in sede.
- Chiudere la copertura del filtro (43) in modo da farla scattare udibilmente in posizione.

##

- Il prefiltro non deve essere pulito con acqua.

- Non fare presa dall’alto tra la staffa di guida e l’aspiratore per sbloccare la copertura del prefiltro. Le mani potrebbero rimanere incastrate.

Tirare la staffa di guida (42) verso l’alto finché la copertura del prefiltro non risulta accessibile dalla parte posteriore.

Premere il tasto di sbloccaggio (28) della copertura del prefiltro (27) e rimuoverla dal vano del prefiltro.

Estrarre il prefiltro (44).

Spazzolare le lamelle del prefiltro utilizzando una spazzola morbida.

Porre il prefiltro nella copertura del prefiltro (27).

Inserire la copertura del prefiltro (27) nel vano del prefiltro e chiuderla.

##

Estrarre la spina di alimentazione dell’aspiratore dalla presa.

Prelevare la parte superiore dell’aspiratore (12).

Svuotare il contenitore (1).

Muovere il galleggiante (46) o scuoterlo leggermente per rimuovere la sporcizia.

Pulire il galleggiante (46) con un panno morbido.

All’occorrenza, è anche possibile rimuovere il galleggiante. A tal fine, premere il bloccaggio (47) ed estrarre il galleggiante (46).

Pulire il magnete (48) con una spazzola.

Reinserire il galleggiante (46).

##

- Avvolgere il cavo di alimentazione sull’apposito supporto (19).
- Innestare gli accessori negli appositi supporti.
- Avvolgere il tubo flessibile di aspirazione (29) montato nell’apposito vano. Tirare i due nastri a trazione (13) verso l’alto e agganciarli alle aperture di fissaggio.
- Agganciare la L-BOXX nelle apposite sedi (11).
- Rimuovere il sacchetto in plastica/il sacchetto filtro in tessuto non tessuto non appena risulta pieno.
- Trasportare l’aspiratore esclusivamente tramite l’apposita impugnatura (10).
- Riporre l’aspiratore in un ambiente asciutto dal fondo piatto e proteggerlo da utilizzi non autorizzati.
- Per bloccare le rotelle orientabili (17), abbassare il relativo freno (18).
- Per trasportare l’aspiratore più agevolmente e senza appesantire la schiena, svuotare completamente il serbatoio o smaltire il sacchetto in plastica/sacchetto filtro in tessuto non tessuto pieno.
- Sbloccare il freno delle rotelle orientabili (18) per spingere o trainare l’aspiratore.
- Utilizzare unicamente la staffa di guida (42) estratta per spingere o trainare l’aspiratore. Non trainare l’aspiratore con la staffa di guida sui pianerottoli. In questo caso, utilizzare l’impugnatura per il trasporto.
- Durante il trasporto dell’aspiratore, accertarsi che sulle scale non vi siano persone poste direttamente alle spalle, nell’eventualità che l’aspiratore cada accidentalmente.