# Podatki o hrupu/tresljajih

Podatki o emisijah hrupa, pridobljeni v skladu s standardom EN 60335‑2‑69.

A-vrednotena raven zvočnega tlaka za sesalnike običajno znaša 73 dB(A). Negotovost K = 2 dB. Raven hrupa pri delu lahko preseže navedene vrednosti. Uporabite zaščito za sluh!

Skupne vrednosti tresljajev ah (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K so določene v skladu s standardom EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.