# Montage

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

Saugzubehör montieren
Saugschlauch montieren
Plastiksack einsetzen/entnehmen (Trockensaugen)
Vliesfilterbeutel einsetzen/entnehmen (Trockensaugen)
L-Boxx aufklicken
Ausziehbaren Führungsbügel montieren (Zubehör)