# علایم

علایم زیر ممکن است برای استفاده از جاروبرقی شما حائز اهمیت باشند. لطفاً این علایم و معانی آنها را به خاطر بسپارید. تعریف درست این علایم به شما جهت استفاده بهتر و ایمن تر از جاروبرقی کمک می کند.

علایم و مفهوم آنها
| هشدار! تمامی نکات ایمنی و دستورالعمل ها را بخوانید. عدم رعایت نکات ایمنی و دستور العمل ها ممکن است باعث برق ‌گرفتگی، سوختگی و/یا جراحات شدید شود.
| جاروبرقی کلاس گرد و غبار L مطابق با ‎IEC/EN 60335-2-69‎ جهت مکش خشک گرد و غبارهای مضر برای سلامتی با آستانه انفجار > ‎1 mg/m³
| هشدار! جاروبرقی حاوی گرد وغبار مضر برای سلامتی می باشد. عملیات سرویس و تخلیه و همچنین دفع محفظه جمع آوری گرد و غبار، فقط توسط متخصصین حرفه ای انجام شود. تجهیزات ایمنی مناسب الزامیست. جاروبرقی را بدون نصب کامل و دقیق سیستم فیلتر، به کار نبرید. در غیر اینصورت به سلامتی خود صدمه می زنید.
| تنها حداکثر یک L-BOXX را باز کنید. وزن L-BOXX به همراه محتویات نباید از ‎15 kg‎ بیشتر شود.
| جاروبرقی را، برای مثال جهت حمل و نقل، به قلاب جرثقیل آویزان نکنید. جاروبرقی قابل حمل با جرثقیل نیست. خطر جراحت و آسیب ‌دیدگی وجود دارد.
| از جاروبرقی به عنوان صندلی، نردبان یا پله استفاده نکنید. جاروبرقی ممکن است واژگون شود و آسیب ببیند. خطر جراحت وجود دارد.
| A نشانگر LED حالت تمیزکاری خودکار فیلتر
| M نشانگر LED حالت تمیزکاری دستی فیلتر
| دکمه تمیزکاری خودکار فیلتر
| دکمه تمیزکاری فیلتر به صورت دستی
| شروع/توقف خودکار مکش گرد و غبارهای تولید شده توسط ابزارهای برقی در حال کار؛ جاروبرقی به طور اتوماتیک روشن و با تأخیر زمانی دوباره خاموش می شود. پریز روی جاروبرقی به طور دائم دارای ولتاژ است.
| خاموش کردن پریز جاروبرقی دارای ولتاژ نیست.
| جارو زدن مکش گرد و غبارهای باقی مانده و گرد و غبار سیستم مکنده. پریز روی جاروبرقی به طور دائم دارای ولتاژ است.
| Min/Max تنظیم بدون درجه توان مکش: حداکثر توان مکش برای کاربردهای با تولید گرد و غبار زیاد توان مکش کم برای کاربردهای با تولید گرد و غبار کم و برای تنظیم نیروی مکش بین ابزار برقی متصل شده و سطح قطعه کار (مثلا برای سایش کاری)
| ثبت اطلاعات در این جاروبرقی فعال است.
| مشخصات مربوط به توان اتصال مجاز ابزار برقی متصل شده (برحسب کشور)