# Kuru emme

## Biriken tozların emilmesi

Enerjiden tasarruf etmek için elektrik süpürgesini sadece kullanacağınız zaman açın.

Elektrikli süpürgeyi açmak için, ana şalteri (2) ilgili 1 konumuna çevirin.

Elektrikli süpürgeyi kapatmak için, ana şalteri (2) ilgili 0 konumuna çevirin.

## Çalışan elektrikli el aletlerinden çıkan tozun emilmesi (bkz. resim L)

- Aletten çıkan atık hava çalışılan mekana geri veriliyorsa, yeterli bir hava değişim oranının sağlanması gerekir. Bu konudaki ulusal yönetmeliklere uyun.

Elektrikli süpürgeye bir elektrikli el aleti prizi (4) entegre edilmiştir. Bu prize harici bir elektrikli el aleti bağlayabilirsiniz. Bağlanacak elektrikli el aletinin izin verilen maksimum bağlantı gücüne dikkat edin.

Kombine emme adaptörünü (25) monte edin (bkz. resim B).

Kombine emme adaptörünü (25) elektrikli el aletinin emme rakoruna takın.

Elektrikli süpürgenin otomatik başlatma/durdurma sistemini açmak için ana şalteri (2) ilgili 1+ konumuna çevirin.

Elektrikli süpürgenin devreye alınması için, prize (4) bağlı elektrikli el aletini çalıştırın. Elektrikli süpürge otomatik olarak başlatılır.

Emmeyi sonlandırmak için elektrikli el aletini kapatın.
Otomatik başlatma/durdurmanın ilave çalışma işlevi, emme hortumunda kalan tozları emmek için 15 sn'ye kadar çalışmaya devam eder.

Elektrikli süpürgeyi kapatmak için, ana şalteri (2) ilgili 0 konumuna çevirin.

### Emme sisteminin kullanılması (aksesuar)

Emme sistemini ilgili emme hortumuna (29) bağlayın.

Emme sistemi üzerinden tozların emilmesi için ana şalteri (2) ilgili 1 konumuna çevirin.

Emme sistemini duvara tutun ve elektrikli el aletini açın. Ortaya çıkan vakum nedeniyle emme sistemi kendiliğinden yüzeye tutunur.

Elektrikli el aletini kapatın ve emme sistemini dikkatlice duvardan uzaklaştırın.

Elektrikli süpürgeyi kapatmak için, ana şalteri (2) ilgili 0 konumuna çevirin.