# Thithje e thatë

## Pastrimi i pluhurit të depozituar

Për të ndezur fshesën me korrent, kthejeni çelësin kryesor (2) në pozicionin 1.

Për të fikur fshesën me korrent, kthejeni çelësin kryesor (2) në pozicionin 0.

## Thithja e pluhurit nga veglat elektrike që janë në funksionim (shih figurën L)

- Duhet të ketë një shkallë të mjaftueshme të ndryshimit të ajrit në dhomë kur ajri i shkarkimit të kthehet në dhomë.Ju lutemi respektoni rregullat përkatëse kombëtare.

Në fshesën me korrent është e integruar një prizë për veglat elektrike (4). Ju mund të lidhni një vegël të jashtme elektrike në këtë prizë. Ju lutemi vini re fuqinë maksimale të lejueshme të lidhjes të veglës së lidhur elektrike.

Montoni përshtatësin e kombinuar të thithjes (25) (shih figurën B).

Fusni përshtatësin e kombinuar të thithjes (25) në portën e thithjes së veglës elektrike.

Për të ndezur sistemin automatik të nisjes/ndalimit ë fshesës me korrent, kthejeni çelësin kryesor (2) në pozicionin 1+.

Për të filluar përdorimin e fshesës me korrent ndizni veglën elektrike të lidhur në prizën për vegla elektrike (4). Fshesa me korrent ndizet automatikisht..

Fikni mjetin elektrik për të ndaluar thithjen.
Funksioni i ndezjes së sistemit automatik start/stop funksionon deri në 15 sekonda për të thithur çdo pluhur të mbetur nga zorra e thithjes.

Për të fikur fshesën me korrent, kthejeni çelësin kryesor (2) në pozicionin 0.

### Përdorimi i sistemit të thithjes (aksesor)

Lidhni sistemin e thithjes me zorrën e thithjes (29).

Për të fshirë pluhurin mbi sistemin e thithjes ktheni çelësin kryesor (2) në pozicionin 1.

Mbajeni sistemin e nxjerrjes në mur dhe ndizni veglën elektrike. Për shkak të presionit negativ që rezulton, sistemi i thithjes ngjitet në mënyrë të pavarur.

Fikni veglën elektrike dhe hiqni me kujdes sistemin e nxjerrjes nga muri.

Për të fikur fshesën me korrent, kthejeni çelësin kryesor (2) në pozicionin 0.