# Automatinis/rankinis filtro valymas (žr. M pav.)

## Automatinis filtro valymas

Nuoroda: įjungus siurblį standartiškai būna nustatytas automatinis filtro valymas.

Šviesadiodis indikatorius A (5) šviečia nuolat.

Esant suaktyvintam automatiniam filtro valymui, plokščias klostytas filtras (34) valomas kas 15 s 2-iem oro smūgiais (pulsuojantis triukšmas).

Reguliariai naudojant filtro valymą, padidėja filtro eksploatavimo trukmė.

Norėdami pasiekti idealią filtro eksploatavimo trukmę, automatinį filtro valymo įtaisą deaktyvinkite tik išimtinais atvejais, pvz., siurbdami skysčius.

## Rankinis filtro valymas

Paspauskite rankinio filtro valymo mygtuką (7), kad atliktumėte rankinį filtro valymą. Plokščias klostytas filtras (34) valomas 2-iem oro smūgiais. Šviesadiodis indikatorius M (6) 2 s šviečia baltai. Kai šviesadiodis indikatorius M (6) užgęsta, galima suaktyvinti kitą oro smūgį. Tuo tikslu iš naujo paspauskite rankinio filtro valymo mygtuką (7).

Nuoroda: rankinio filtro valymo metu atkreipkite dėmesį į tai, kad laiko intervalas tarp mygtukų paspaudimų turi būti 2−3 s. Kelis kartus nuolat spaudžiant rankinio filtro valymo mygtuką (7), suaktyvinama siurblio apsauga nuo perkaitimo. Apsauga nuo perkaitimo po kurio laiko automatiškai deaktyvinama žr. Trikčių šalinimas.

Norėdami išjungti rankinį filtro valymą, paspauskite automatinio filtro valymo mygtuką (8).

Plokščias klostytas filtras su užterštu paviršiumi yra visiškai veiksmingas. Valyti klostyto filtro – jį stuksenant ar prapučiant – nebūtina, taip darant jis netgi gali būti pažeistas.