# Montage

- Débranchez le cordon de la prise électrique avant de nettoyer l’aspirateur, d’effectuer des réglages, de changer d’accessoire ou de ranger l’aspirateur. Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l’aspirateur.

Montage des accessoires d’aspiration
Montage du tuyau d’aspiration
Mise en place/retrait d’un sac plastique (aspiration de matières sèches)
Mise en place/retrait du sac-filtre en non-tissé (aspiration de matières sèches)
Clipsage d’un coffret L-BOXX
Montage de la poignée-étrier escamotable (accessoire)