# Ξηρή αναρρόφηση

## Αναρρόφηση της συγκεντρωμένης σκόνης

Για την ενεργοποίηση του απορροφητήρα, γυρίστε τον γενικό διακόπτη (2) στη θέση 1.

Για την απενεργοποίηση του απορροφητήρα, γυρίστε τον γενικό διακόπτη (2) στη θέση 0.

## Αναρρόφηση της δημιουργούμενης σκόνης από τα ευρισκόμενα σε λειτουργία ηλεκτρικά εργαλεία (βλέπε εικόνα L)

- Όταν ο εξερχόμενος αέρας επιστρέφει στον χώρο, πρέπει να επικρατεί επαρκής ρυθμός ανανέωσης αέρα. Τηρείτε τις σχετικές εθνικές διατάξεις.

Στον απορροφητήρα είναι ενσωματωμένη μια πρίζα για ηλεκτρικά εργαλεία (4). Μπορείτε σε αυτή την πρίζα να συνδέσετε ένα εξωτερικό ηλεκτρικό εργαλείο. Προσέξτε στη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ σύνδεσης του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου.

Συναρμολογήστε τον συνδυαστικό προσαρμογέα αναρρόφησης (25) (βλέπε εικόνα B).

Τοποθετήστε τον συνδυαστικό προσαρμογέα αναρρόφησης (25) στο στόμιο αναρρόφησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Για την ενεργοποίηση της αυτόματης εκκίνησης/στάσης του απορροφητήρα γυρίστε τον γενικό διακόπτη (2) στη θέση 1+.

Για τη θέση σε λειτουργία του απορροφητήρα ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στην πρίζα (4) ηλεκτρικό εργαλείο. Ο απορροφητήρας ξεκινά αυτόματα.

Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, για να τερματίσετε την αναρρόφηση.
Η αυτόματη εκκίνηση/στάση συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι και 15 s, για την αναρρόφηση της υπόλοιπης σκόνης από τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης.

Για την απενεργοποίηση του απορροφητήρα, γυρίστε τον γενικό διακόπτη (2) στη θέση 0.

### Χρήση του συστήματος αναρρόφησης (εξάρτημα)

Συνδέστε το σύστημα αναρρόφησης στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (29).

Για την αναρρόφηση της σκόνης μέσω του συστήματος αναρρόφησης γυρίστε τον γενικό διακόπτη (2) στη θέση 1.

Κρατήστε το σύστημα αναρρόφησης στον τοίχο και ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο. Μέσω της δημιουργούμενης υποπίεσης προσκολλάται το σύστημα αναρρόφησης από μόνο του.

Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και απομακρύνετε το σύστημα αναρρόφησης προσεκτικά από τον τοίχο.

Για την απενεργοποίηση του απορροφητήρα, γυρίστε τον γενικό διακόπτη (2) στη θέση 0.