# Teknik veriler

Islak/kuru elektrikli süpürge |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Sipariş numarası ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Giriş gücü | W | 1200 | 1200
Frekans | Hz | 50–60 | 60
Hazne hacmi (brüt) | l | 40 | 40
Net hacim (kuru) | l | 28 | 26
Net hacim (sıvı) | l | 20 | 18
Alçak basınçA) |
Elektrikli süpürge | hPa | 200 | 180
Türbin | hPa | 230 | 200
Akış miktarıA) |
Elektrikli süpürge | l/sn m3/sa | 28 100,8 | 26 93,6
Türbin | l/sn m3/sa | 71,5 257 | 70 252
Toz sınıfı |  | L | L
AğırlıkB) | kg | 14,0 | 14,5
Koruma sınıfı |  | /I | /I
Koruma türü |  | IPX4 | IPX4

A)

  Ø 28 mm ve uzunluğu 4 m olan emme hortumu ile ölçülmüştür

B)

  Güç kablosu ve elektrik fişi olmadan ağırlık

Veriler, belirtilen nominal gerilimler için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü modellerde bu veriler değişebilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.

## Elektrikli süpürgedeki priz

Bağlı bulunan elektrikli süpürgenin izin verilen bağlantı gücü
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Nominal gerilim | Maksimum güç | Minimum güç
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Bağlı bulunan elektrikli el aletinin izin verilen bağlantı gücü hakkında bilgiler.
Ülkeye özgü başka modellerde bu değerler farklılık gösterebilir. Lütfen toz emme makinesi prizindeki bilgilere dikkat edin.