# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ให้สังเกตแรงดันไฟฟ้า! แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าต้องมีค่าตรงกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายพิกัดของเครื่องดูดฝุ่น

- อ่านกฎระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกับฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่บังคับใช้ในประเทศของท่านอย่างละเอียด

เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะสำหรับดูดและนำออกวัสดุดังต่อไปนี้:

- ฝุ่นที่มีค่าขีดจำกัดการรับสัมผัส > 1 mg/m3

โดยหลักการแล้ว ต้องไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้

เพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด ต้องคลายท่อดูด (29) ทั้งหมดออกจากส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) เสมอ

## การปรับกำลังดูด

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมกำลังในการดูด (9) เพื่อควบคุมกำลังดูดแบบไม่ต้องปรับตามระดับ

ปรับตัวควบคุมกำลังในการดูด (9) เพื่อให้กำลังดูดสูงสุดสำหรับใช้กับฝุ่นที่ก่อตัวหนา

ปรับตัวควบคุมกำลังในการดูด (9) ไปยังตำแหน่งที่ให้กำลังดูดลดลงสำหรับใช้กับฝุ่นที่ก่อตัวน้อย และเพื่อควบคุมแรงการดูดฝุ่นระหว่างเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่และพื้นผิวของชิ้นงาน (เช่น เมื่อทำงานขัด)

## เต้าเสียบที่เครื่องดูดฝุ่น

- โปรดคำนึงถึงโหลดเชื่อมต่อสูงสุดที่อนุญาตของเต้าเสียบที่เครื่องดูดฝุ่น การใช้โหลดเชื่อมต่อเกินค่าสูงสุดที่อนุญาตจะทำให้เครื่องดูดฝุ่นรับโหลดเกินกำลัง ฟิวส์ป้องกันมอเตอร์จะถูกกระตุ้นให้ทำงาน โปรดส่งเครื่องดูดฝุ่นไปยังศูนย์บริการของ Bosch ที่ผ่านการรับรอง

หากปลั๊กไฟของเครื่องดูดฝุ่นยังเสียบอยู่ในเต้าเสียบและสวิทช์หลักอยู่ในตำแหน่ง 1 เต้าเสียบสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (4) จะมีแรงดันไฟฟ้าไหลผ่าน จึงสามารถใช้เป็นแหล่งเชื่อมต่อกระแสไฟภายนอกที่เครื่องดูดฝุ่น เช่น ขณะทำงานโดยใช้ระบบดูดฝุ่น ในตำแหน่ง 1+ ระบบ Start/Stop อัตโนมัติของเครื่องดูดฝุ่นจะเปิดการทำงาน การเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่นสามารถควบคุมจากระยะไกลผ่านเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ