# Montere den uttrekkbare styrebøylen (tilbehør) (se bilde J−K)

Merknad: Den uttrekkbare styrebøylen kan ikke demonteres. Pass på riktig plassering av styrebøylen når den monteres.

Juster styrebøylen (42) ved hjelp av markeringen R (høyre) og L (venstre) før du setter den inn.

Sett styrebøylen (42) i styreskinnene (20).

Trykk styrebøylen (42) ned til begrensningslinjen, til det høres at styrebøylen låses.

Trykk på trykknappen (41) for å endre lengden på styrebøylen (42).