# Сухое отсасывание

## Собирание пылевых отложений

Для включения пылесоса поверните главный выключатель (2) в положение 1.

Для выключения пылесоса поверните главный выключатель (2) в положение 0.

## Всасывание пыли, возникающей при работе с подключенными электроинструментами (см. рис. L)

- Если отработанный воздух отводится в помещение, в помещении должна быть обеспечена достаточная кратность воздухообмена. Обратите внимание на соответствующие предписания, действующие в Вашей стране.

В пылесос встроена розетка для электроинструментов (4). К ней можно подключать внешние электроинструменты. Примите во внимание максимально допустимую потребляемую мощность подключенного электроинструмента.

Установите комбинированный переходник пылеотвода (25) (см. рис. B).

Вставьте комбинированный переходник пылеотвода (25) в патрубок пылеудаления электроинструмента.

Для активации автоматического включения/выключения пылесоса поверните главный выключатель (2) в положение 1+.

Для включения пылесоса включите электроинструмент, подключенный к розетке для электроинструментов (4). Пылесос запускается автоматически.

Выключите электроинструмент, чтобы завершить пылеудаление.
Функция работы на выбеге при автоматическом включении/выключении обеспечивает работу пылесоса в течение ок. 15 с после его выключения, чтобы удалить остатки пыли из всасывающего шланга.

Для выключения пылесоса поверните главный выключатель (2) в положение 0.

### Использование системы пылеудаления (принадлежность)

Подсоедините систему пылеудаления к всасывающему шлангу (29).

Для удаления пыли через систему пылеудаления поверните главный выключатель (2) в положение 1.

Приставьте систему пылеудаления к стене и включите электроинструмент. Благодаря возникающему разрежению система пылеудаления автоматически присосется к поверхности стены.

Выключите электроинструмент и, соблюдая осторожность, отведите систему пылеудаления в сторону от стены.

Для выключения пылесоса поверните главный выключатель (2) в положение 0.