# Сорғыш шлангіні монтаждау (D суретін қараңыз)

Сорғыш шлангіні (29) шланг қысқышына (3) салып, оны сағат тілінің бағытымен тірелгенше бұраңыз.

Нұсқау: Соруда сору шлангында және жабдықтарында шаң үйкелісі арқылы электр заряд пайда болады, оны пайдаланушы статикалық тоқ ажыралуы арқылы сезуі мүмкін (қоршаған орта әсерлеріне және дене сезімдігіне байланысты).
Жалпы ретте Bosch антистатикалық сору шлангін (жабдық) майда шаң немесе құрғақ материалдарды соруда пайдалануды ұсынады.

## Сорғыш шлангіні сорғышқа бекіту (E суретін қараңыз)

Монтаждалған сорғыш шлангіні (29) сорғыш шлангіге арналған бөлімге ораңыз. Екі тартпалы таспаны (13) жоғары қарай тартып, оларды бекіткіш саңылауларға (14) іліп қойыңыз.