# Автоматично/ръчно почистване на филтъра (вж. фиг. M)

## Автоматично почистване на филтъра

Указание: Автоматичното почистване на филтъра е настроено по стандарт при включване на прахосмукачката.

Светодиодният индикатор A (5) светва постоянно.

При автоматичното почистване на филтъра плоският нагънат филтър (34) се почиства на всеки 15 s чрез 2 въздушни струи (пулсиращ шум).

При редовно използване на филтърното почистване се увеличава експлоатационният живот на филтъра.

За постигане на идеално време на работа на филтъра, деактивирайте автоматичното почистване на филтъра само при изключение, напр. при мокро смучене.

## Ръчно почистване на филтъра

Натиснете бутона за ръчно почистване на филтъра (7), за да извършите ръчното почистване на филтъра. Плоският нагънат филтър (34) се почиства чрез 2 въздушни струи. Светодиодният индикатор M (6) светва за 2 s в бяло. Когато светодиодният индикатор M (6) угасне, може да се активира следващата въздушна струя. Натиснете за целта бутона за ръчно почистване на филтъра (7) отново.

Указание: Имайте предвид при ръчното почистване на филтъра, че времевото разстояние между всяко натискане на бутон трябва да е 2−3 s. Многократното постоянно натискане на бутона за ръчно почистване на филтъра (7) води до активиране на защитата от прегряване на прахосмукачката. Защитата от прегряване се изключва автоматично след известно време вж. Oтстраняване на повреди.

За да изключите ръчното почистване на филтъра, натиснете бутона за автоматично почистване на филтъра (8).

Повърхностно замърсен плосък филтър е напълно функционален. Ръчно почистване на плоския нагънат филтър чрез изтупване или обдухване не е нужно и филтърът дори може да се повреди така.