# Automatyczne/ręczne oczyszczanie filtra (zob. rys. M)

## Automatyczne oczyszczanie filtra

Wskazówka: Automatyczne oczyszczanie filtra jest standardowo ustawione przy włączaniu odkurzacza.

Wskaźnik LED A (5) świeci się na stałe.

W przypadku automatycznego oczyszczania filtra filtr płaski fałdowany (34) jest co 15 s czyszczony 2 uderzeniami powietrza (odgłos pulsowania).

Przy regularnym stosowaniu oczyszczania filtra żywotność filtra ulega wydłużeniu.

Aby zapewnić optymalną żywotność filtra, należy wyłączać automatyczne oczyszczanie filtra tylko w wyjątkowych przypadkach, np. podczas pracy na mokro.

## Ręczne oczyszczanie filtra

Nacisnąć przycisk ręcznego oczyszczania filtra (7), aby przeprowadzić ręczne oczyszczanie filtra. Filtr płaski fałdowany (34) zostanie oczyszczony 2 uderzeniami powietrza. Wskaźnik LED M (6) świeci się przez 2 s na biało. Gdy wskaźnik LED M (6) przestanie się świecić, można użyć uderzenia powietrza kolejny raz. W tym celu należy ponownie nacisnąć przycisk ręcznego oczyszczania filtra (7).

Wskazówka: Podczas ręcznego oczyszczania filtra należy pamiętać, aby odstęp pomiędzy każdym naciśnięciem przycisku wynosił 2−3 s. Kilkakrotne naciskanie przycisku ręcznego oczyszczania filtra (7) prowadzi do aktywacji zabezpieczenia przed przegrzaniem. Zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłączy się automatycznie po pewnym czasie zob. Usuwanie usterek.

Aby wyłączyć ręczne oczyszczanie filtra, należy nacisnąć przycisk automatycznego oczyszczania filtra (8).

Powierzchniowo zanieczyszczony filtr płaski fałdowany jest w pełni sprawny. Ręczne oczyszczanie filtra fałdowanego poprzez ostukanie go lub przedmuchanie nie jest konieczne i może doprowadzić do uszkodzenia filtra.