# Odsysanie na mokro

- Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy palnych ani wybuchowych, takich jak benzyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysać pyłów gorących, tlących się ani wybuchowych. Nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Pyły, opary lub ciecze mogą się zapalić lub wybuchnąć.

- Nie wolno stosować odkurzacza jako pompy wodnej. Odkurzacz przeznaczony jest do odsysania mieszanki wodno-powietrznej.

Wskazówka: Wymagania dotyczące przepuszczalności (klasa ochrony przeciwpyłowej L) zostały potwierdzone tylko dla trybu pracy na sucho.

##

Opróżnić zbiornik (1) i wyjąć worek plastikowy (32) lub włókninowy worek filtracyjny (40).

Sprawdzić, czy czujnik stanu napełnienia (45) nie jest zanieczyszczony. Tylko czysty czujnik stanu napełnienia umożliwia automatyczne wyłączenie odkurzacza po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika zob. Czyszczenie czujnika stanu napełnienia (zob. rys. Q−R).

- Podczas pracy na mokro automatyczne oczyszczanie filtra musi być wyłączone.

Nacisnąć przycisk automatycznego oczyszczania filtra (8), aby włączyć ręczne oczyszczanie filtra zob. Ręczne oczyszczanie filtra. Automatyczne oczyszczanie filtra zostanie wyłączone, a wskaźnik LED A (5) przestanie się świecić.

##

OSTRZEŻENIE

Po zauważeniu wycieku wody lub piany, odkurzacz należy natychmiast wyłączyć i opróżnić zbiornik. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia odkurzacza

Aby włączyć odkurzacz, należy obrócić włącznik główny (2), ustawiając go w pozycji 1.

Odkurzacz jest wyposażony w czujniki stanu napełnienia (45). Po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia odkurzacz wyłącza się automatycznie, a oba wskaźniki LED A (5) i M (6) migają równocześnie 1 raz na sekundę. Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem jest włączone i można je wyłączyć poprzez jednorazowe włączenie/wyłączenie odkurzacza.

Wskazówka: Należy regularnie kontrolować poziom napełnienia i w porę opróżniać zbiornik.

Aby wyłączyć odkurzacz, należy obrócić włącznik główny (2), ustawiając go w pozycji 0.

Chwycić zbiornik (1) za tylną część uchwytu (21) i przechylić go, aby wylać ciecz do przodu.

##

Po każdej pracy na mokro należy oczyścić czujnik stanu napełnienia (45) zob. Czyszczenie czujnika stanu napełnienia (zob. rys. Q−R).

W celu zapobiegania rozwojowi pleśni po pracy na mokro:

- Wyjąć filtr płaski fałdowany (34) i dobrze go osuszyć.
- Zdjąć górną część odkurzacza (12), otworzyć pokrywę filtra (43) i dobrze osuszyć obie części.