# Αντιμετώπιση βλαβών

- Εάν παρουσιαστεί μια βλάβη (π.χ. θραύση φίλτρου), ο απορροφητήρας πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως. Προτού τεθεί ξανά σε λειτουργία, πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη.

Πρόβλημα | Αντιμετώπιση
--- | ---
Ο στρόβιλος αναρρόφησης δεν ξεκινά. | Ελέγξτε το ηλεκτρικό καλώδιο, το φις, την ασφάλεια, την πρίζα και τους αισθητήρες πλήρωσης (45).
Ο γενικός διακόπτης (2) βρίσκεται στην «Αυτόματη εκκίνηση/στάση». Θέστε τον γενικό διακόπτη (2) στο σύμβολο «Αναρρόφηση» ή ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στην πρίζα (4) ηλεκτρικό εργαλείο.
Ο στρόβιλος αναρρόφησης απενεργοποιείται. | Στην υγρή αναρρόφηση αναβοσβήνουν οι ενδείξεις LED A και M αργά και ταυτόχρονα. Αδειάστε το δοχείο (1).
Στην ξηρή αναρρόφηση αναβοσβήνουν οι ενδείξεις LED A και M γρήγορα και ταυτόχρονα: Η προστασία έναντι υπερφόρτωσης της πρίζας στον απορροφητήρα είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ο απορροφητήρας απενεργοποιείται. | Υπερφόρτωση του απορροφητήρα λόγω υπέρβασης της μέγιστης τάση της πρίζας στον απορροφητήρα: Η ασφάλεια προστασίας του κινητήρα έχει ενεργοποιηθεί. Στείλτε τον απορροφητήρα σε ένα εξουσιοδοτημένο Bosch κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Ο στρόβιλος αναρρόφησης δεν ξεκινά ξανά μετά το άδειασμα του δοχείου. | Απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα και περιμένετε 5 s, μετά από 5 s ενεργοποιήστε τον ξανά.
Καθαρίστε τους αισθητήρες πλήρωσης (45) καθώς και τον ενδιάμεσο χώρο των αισθητήρων πλήρωσης (45) με μια βούρτσα.
Η δύναμη αναρρόφησης μειώνεται. | Απομακρύνετε τα φραξίματα από το ακροφύσιο αναρρόφησης, τον σωλήνα αναρρόφησης, τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (29) ή το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (34).
Αλλάξτε τον πλαστικό σάκο (32)/σάκο φίλτρου κετσέ (40).
Ασφαλίστε το κάλυμμα του φίλτρου (43) σωστά.
Τοποθετήστε σωστά το επάνω μέρος του απορροφητήρα (12) και κλείστε τα κλείστρα (15).
Αλλάξτε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (34).
Έξοδος σκόνης κατά την αναρρόφηση | Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου (34).
Αλλάξτε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (34).
Η αυτόματη απενεργοποίηση (υγρή αναρρόφηση) δεν ξεκινά. | Καθαρίστε τους αισθητήρες πλήρωσης (45) καθώς και τον ενδιάμεσο χώρο των αισθητήρων πλήρωσης (45) με μια βούρτσα.
Ελέγχετε συνεχώς τη στάθμη πλήρωσης.
Ο αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου δε λειτουργεί. | Περάστε στη χειροκίνητη λειτουργία, πατώντας το πλήκτρο Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου (7). Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο Bosch κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Ο χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. | Η προστασία υπερθέρμανσης του απορροφητήρα έχει ενεργοποιηθεί. Ένα συνεχές, για 10 φορές, πάτημα του πλήκτρου Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου (7) έχει ενεργοποιήσει την προστασία υπερθέρμανσης. Η προστασία υπερθέρμανσης μετά από 20 s ακυρώνεται αυτόματα. Ένα συνεχές, για 30 φορές, πάτημα του πλήκτρου Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου (7) έχει ενεργοποιήσει την προστασία υπερθέρμανσης. Η προστασία υπερθέρμανσης μετά από 4 λεπτά ακυρώνεται αυτόματα. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο Bosch κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
Ο αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου δεν ενεργοποιείται. | Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο Bosch κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.