# การดูดแห้ง

## การดูดฝุ่นที่สะสม

หากต้องการเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1

หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0

## การดูดฝุ่นที่เกิดจากการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า (ดูภาพประกอบ L)

- เมื่อลมที่ปล่อยออกมาหมุนเวียนอยู่ในห้อง ในห้องจึงต้องมีอัตราการระบายอากาศที่เพียงพอ ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ

ในเครื่องดูดฝุ่นมีเต้าเสียบสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (4) ติดตั้งอยู่ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้าจากภายนอกที่เต้าเสียบนี้ โปรดคำนึงถึงโหลดเชื่อมต่อสูงสุดที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ

โปรดติดตั้งอะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ (25) (ดูภาพประกอบ B)

เสียบอะแดปเตอร์ดูดฝุ่นอเนกประสงค์ (25) เข้าในซ็อคเก็ตดูดของเครื่องมือไฟฟ้า

สำหรับการเปิดใช้งานระบบ Start/Stop อัตโนมัติของเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1+

หากต้องการเริ่มต้นใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้เปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเต้าเสียบ (4) เครื่องดูดฝุ่นจะสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อการดูดฝุ่นจะได้สิ้นสุดลง
ฟังก์ชันหน่วงเวลาของระบบ Start/Stop อัตโนมัติจะทำงานต่อไปจนกระทั่งครบ 15 วินาที ทั้งนี้เพื่อดูดฝุ่นที่ตกค้างอยู่ออกไปจากท่อดูด

หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0

### การใช้งานระบบดูดฝุ่น (อุปกรณ์เสริม)

เชื่อมต่อระบบดูดฝุ่นเข้ากับท่อดูด (29)

สำหรับการดูดฝุ่นโดยใช้ระบบดูดฝุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 1

ถือระบบดูดฝุ่นไว้ที่ผนัง แล้วเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ความดันสุญญากาศที่เกิดขึ้นจะทำให้ระบบดูดฝุ่นยึดติดโดยอัตโนมัติ

ปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า แล้วนำระบบดูดฝุ่นออกจากผนังอย่างระมัดระวัง

หากต้องการปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่น ให้หมุนสวิทช์หลัก (2) ไปที่ตำแหน่ง 0