# Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 60335‑2‑69.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van de zuiger bedraagt typisch 73 dB(A). Onzekerheid K = 2 dB. Het geluidsniveau bij het werken kan de aangegeven waarden overschrijden. Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden ah (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald conform EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.