# Vstavitev/odstranitev filtrske vrečke iz filca (suho sesanje) (glejte slike G−H)

Za suho sesanje snovi razreda L lahko uporabite filtrsko vrečko iz filca (40) (pribor).

Če sesate snovi z mejno vrednostjo izpostavljenosti ≥ 1 mg/m3 ali brez (v skladu z razredom L), potem lahko sesate neposredno v posodo.

Opomba: če uporabljate filtrsko vrečko iz filca, izklopite samodejno čiščenje filtra glejte Samodejno/ročno čiščenje filtra (glejte sliko M).

OPOZORILO

V sesalniku je zdravju škodljiv prah. Praznjenje in vzdrževanje sesalnika ter odstranjevanje zbiralnikov za prah naj opravijo strokovnjaki. Potrebna je ustrezna osebna zaščitna oprema. Sesalnika ne uporabljajte, če filtrirni sistem ni nameščen skrbno in v celoti. V nasprotnem primeru lahko ogrozite svoje zdravje.

Odprite zapirali (15) in odstranite zgornji del sesalnika (12).

Za vstavitev filtrske vrečke iz filca (40) jo nataknite na držalo za filtrsko vrečko iz filca (39) in filtrsko vrečko iz filca (40) skupaj z držalom za filtrsko vrečko iz filca (39) vstavite v zbiralnik (1).

Če jo želite odstranite, povlecite za zapiralo, da zaprete odprtino napolnjene filtrske vrečke iz filca. Zaprto filtrsko vrečko iz filca (40) snemite z držala za filtrsko vrečko iz filca (39) in jo odstranite iz sesalnika.

Znova namestite zgornji del sesalnika (12) in z zaprtjem zapiral (15) združite zbiralnik (1) z zgornjim delom sesalnika (12).