# Manutenção e limpeza

- Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

- Manter o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Se for necessário instalar um cabo de ligação, a instalação deve ser feita pela Bosch ou por um centro de serviço autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar perigos de segurança.

- Use uma máscara de proteção durante a manutenção e limpeza do aspirador.

De tempos a tempos, limpe a carcaça do aspirador com um pano húmido.

- Não limpe o aspirador com ar comprimido. O filtro ou outros componentes podem ficar danificados.

No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente instruída (p. ex. verificar se há danos no filtro, controlar a estanqueidade do aspirador e o bom funcionamento dos dispositivos de controlo).

##

- Considere todas as peças que possam ter entrado em contacto com substâncias prejudiciais à saúde como contaminadas.
- Aspire, limpe ou vede minuciosamente o exterior do aspirador antes de o retirar da área com substâncias prejudiciais à saúde.
- Limpe, desmonte e faça a manutenção do aspirador apenas se não representar perigo para si e para outras pessoas. Use equipamento de proteção individual durante a manutenção e limpeza. Efetue os trabalhos num espaço bem ventilado.
- Limpe primeiro o exterior do aspirador antes de o desmontar.
- Elimine todas as peças do aspirador que não possam ser limpas satisfatoriamente em sacos impermeáveis. No processo, observe os regulamentos aplicáveis para a eliminação desses resíduos.
- Limpe a área de manutenção após a conclusão dos trabalhos.

##

Lave o recipiente (1) de tempos a tempos com um detergente convencional não abrasivo e depois deixe-o secar.

##

- Agarre a cobertura do filtro pela patilha de fecho ao abrir e certifique-se de que a cobertura do filtro engata na posição vertical. Existe perigo de ferimentos se a cobertura do filtro cair.

O poder de aspiração depende do estado do filtro. Por isso, limpe regularmente o filtro.

Substitua imediatamente um filtro de pregas planas (34) danificado.

- Puxe a patilha de fecho (26) e vire a cobertura do filtro (43) para cima até que engate na posição vertical.
- Segure o filtro de pregas (34) pelas barras e retire-o puxando para cima.
- Remova o pó e a sujidade, que ocorre ao remover o filtro de pregas planas (34) da borda do recipiente (1) com um pano húmido.
- O filtro de pregas planas pode ser lavado sob água corrente.
- Coloque o filtro de pregas planas (34) limpo ou um novo e certifique-se do assento correto e seguro.
- Feche a cobertura do filtro (43), de modo a que engate de forma audível.

##

- O pré-filtro não pode ser molhado quando é limpo.

- Não agarre por cima entre o estribo guia e o aspirador para desbloquear a cobertura do pré-filtro. Caso contrário, poderá entalar a sua mão.

Puxe o estribo guia (42) para cima, até que a cobertura do pré-filtro fique acessível a partir de trás.

Pressione a tecla de desbloqueio (28) da cobertura do pré-filtro (27) e retire-a do compartimento do pré-filtro.

Retire o pré-filtro (44).

Escove as lamelas do pré-filtro com uma escova macia.

Coloque o pré-filtro na respetiva cobertura (27).

Coloque a cobertura do pré-filtro (27) no compartimento do pré-filtro e feche-o.

##

Retire a ficha de rede do aspirador da tomada.

Retire a parte superior do aspirador (12).

Esvazie o depósito (1).

Mova o flutuador (46) ou bata-o ligeiramente para remover a sujidade.

Limpe o flutuador (46) com um pano macio.

Se necessário, também pode retirar o flutuador. Para o efeito, pressione o bloqueio (47) e retire o flutuador (46).

Limpe o íman (48) com uma escova.

Coloque novamente o flutuador (46).

##

- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo (19).
- Encaixe o acessório nos suportes previstos para o efeito.
- Enrole a mangueira de aspiração montada (29) no compartimento para a mesma. Puxe as duas alças de retenção (13) para cima e enganche-as nas aberturas de fixação.
- Engate a L-BOXX nos encaixes (11).
- Retire o saco de plástico/saco de filtro de velo assim que estiver cheio.
- Transporte o aspirador apenas pela pega de transporte (10).
- Deposite o aspirador num recinto seco com base plana e proteja-o contra utilização não autorizada.
- Para travar os roletes de guia (17) pressione o travão dos roletes de guia (18) para baixo.
- Para o transporte mais simples e cómodo do aspirador, esvazie completamente o recipiente ou descarte o saco de plástico/saco de filtro de velo cheio.
- Desbloqueie o travão dos roletes de guia (18) para empurrar ou puxar o aspirador.
- Utilize apenas o estribo guia extraído (42) para empurrar ou puxar o aspirador. O aspirador não pode ser puxado pelo estribo guia em degraus de escadas. Neste caso, deve ser usada a pega de transporte.
- Certifique-se de que não existe ninguém diretamente atrás de si ao transportar o aspirador nas escadas, caso o aspirador seja deixado cair inadvertidamente.