# Làm sạch bộ lọc tự động/thủ công (xem hình M)

## Làm sạch bộ lọc tự động

Lưu ý: Làm sạch bộ lọc tự động được đặt theo tiêu chuẩn khi bật máy hút bụi.

Hiển thị LED A (5) sáng liên tục.

Khi làm sạch bộ lọc tự động, bộ lọc gấp nếp phẳng (34) được làm sạch 15 s một lần bằng 2 luồng không khí (tiếng ồn xung).

Khi thường xuyên sử dụng chức năng làm sạch bộ lọc, thời gian dừng của bộ lọc tăng thêm.

Để đạt thời gian dừng bộ lọc lý tưởng, chỉ bỏ kích hoạt làm sạch bộ lọc tự động trong một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ khi hút ẩm.

## Làm sạch bộ lọc thủ công

Hãy nhấn nút làm sạch bộ lọc thủ công (7), để tiến hành làm sạch bộ lọc thủ công. Bộ lọc gấp nếp phẳng (34) được làm sạch bằng 2 luồng không khí. Hienr thị LED M (6) sáng trắng trong 2 s. Nếu hiển thị LED M (6) tắt, có thể kích hoạt luồng không khí tiếp theo. Muốn vậy, hãy nhấn lại nút làm sạch bộ lọc thủ công (7).

Lưu ý: Khi làm sạch bộ lọc thủ công, hãy đảm bảo rằng khoảng thời gian giữa mỗi lần nhấn nút là 2−3 s. Nhấn liên tục nút làm sạch bộ lọc thủ công (7) sẽ kích hoạt chức năng chống quá nhiệt của máy hút bụi. Chống quá nhiệt bị hủy bỏ tự động sau vài giây xem Loại bỏ trục trặc.

Để tắt làm sạch bộ lọc thủ cong, hãy nhấn nút làm sạch bộ lọc tự động (8).

Bộ lọc gấp nếp phẳng bị bẩn ở bề mặt vẫn hoạt động hiệu quả. Vệ sinh bộ lọc gấp nếp bằng tay bằng cách đập hoặc thổi là không cần thiết và thậm chí còn làm hư hỏng bộ lọc.