# Montere sugetilbehør (se bilde A)

Sugeslangen (29) er utstyrt med et klipssystem, der sugetilbehøret (kombi-støvsugeradapter (25), bøyd munnstykke (31), kombi-børstemunnstykke (24)) kan kobles til.

##

- Skyv det bøyde munnstykket (31) på sugeslangen (29) til det høres at de to trykknappene (35) låses.
- For å demontere trykker du inn de to trykknappene (35) og trekker delene fra hverandre.

##

- Sett støvsugerrørene (30) fast i hverandre og deretter fast på det bøyde munnstykket (31) ved behov.
- Fest gulvmunnstykke (23) på støvsugerrøret (30) eller det bøyde munnstykket (31).

##

Kombi-støvsugeradapteren (25) består av PowerTool-adapteren (fremre del) (36) og PowerTool-adapteren (bakre del) (37).

Kombi-støvsugeradapteren (25) passer til Bosch elektroverktøy.

PowerTool-adapteren (bakre del) (37) har en innvendig diameter på 38,5 mm og en utvendig diameter på 45 mm og kan brukes til elektroverktøy fra de andre produsentene.

Sett PowerTool-adapteren (fremre del) (36) på PowerTool-adapteren (bakre del) (37), og sett sammen de to adapterne ved å dreie motsatt vei (se bilde B).

Sett kombi-støvsugeradapteren (25) på sugeslangen (29) til det høres at de to trykknappene (35) stil sugeslangen låses.

For å demontere trykker du inn de to trykknappene (35) og trekker kombi-støvsugeradapteren fra sugeslangen.

For å ta adapterne fra hverandre løsner du forbindelsen ved å dreie i motsatt retning og trekke adapterne fra hverandre.

##

Sett kombi-børstemunnstykket (24) på sugeslangen (29) til det høres at de to trykknappene (35) til sugeslangen låses.

For å demontere trykker du inn de to trykknappene (35) og trekker delene fra hverandre.

##

Du kan bruke kombi-børstemunnstykket (24) som fugemunnstykke eller børste.

Trykk på utløserknappen (38) og skyv børsten forover for å bruke kombi-børstemunnstykket (24) som børste.

Trykk på utløserknappen (38) og trekk børsten bakover for å bruke kombi-børstemunnstykket (24) som fugemunnstykke.