# Underhåll och rengöring

- Dra ut kontakten ur uttaget innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar sugen. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.

- Bär dammskyddsmask vid underhåll och rengöring av sugen.

Rengör dammsugarens kåpa då och då med en fuktig trasa.

- Rengör inte dammsugaren med tryckluft. Filtret eller andra komponenter kan skadas.

Minst en gång om året måste en dammteknisk kontroll av dammsugaren utföras av tillverkaren eller en instruerad person (t.ex. filter med avseende på skador, dammsugare med avseende på täthet och kontrollanordningar med avseende på felfri funktion).

##

- Alla delar som kan ha kommit i kontakt med hälsovådliga ämnen ska betraktas som förorenade.
- Dammsug, torka av eller täta dammsugarens utsida noga innan du ta ut den från ett område med hälsovådliga ämnen.
- Rengör, demontera och underhåll dammsugaren endast då det kan utföras riskfritt för dig och andra personer. Bär personlig skyddsutrustning vid underhåll och rengöring. Utför arbetet i ett välventilerat utrymme.
- Rengör dammsugarens utsida innan du demonterar den.
- Kassera alla delar av dammsugaren som inte kan rengöras tillräckligt i täta avfallspåsar. Beakta gällande föreskrifter för sådant avfall.
- Rengör arbetsområdet när arbetet är avslutat.

##

Torka av behållaren (1) då och då med vanligt, icke-slipande rengöringsmedel och låt den torka.

##

- Ta tag i filterlocket vid öppning av förslutningsfliken och se till att det öppna filterlocket snäpper fast i lodrät position. Risk för skador om filterlocket faller ner.

Sugeffekten är beroende av filtertillståndet. Rengör därför filtret regelbundet.

Byt ut veckfiltret (34) omedelbart om det är skadat.

- Dra i förslutningsfliken (26) och vrid filterkåpan (43) uppåt tills den klickar fast i lodrät position.
- Ta tag i veckfiltret (34) i staget och dra det uppåt.
- Ta bort damm och smuts som uppstår vid uttagning av veckfiltret (34) med en fuktig trasa från behållarens (1) kant.
- Veckfiltret kan spolas av under rinnande vatten.
- Sätt in ett nytt/det rengjorda veckfiltret (34) och se till att det sitter säkert och korrekt.
- Stäng filterkåpan (43) så att den klickar fast hörbart.

##

- Förfiltret får inte våtrengöras.

- Stick inte in händerna mellan handtaget och dammsugaren för att låsa upp förfilterkåpan. Du kan klämma handen.

Dra handtaget (42) uppåt tills förfilterkåpan är tillgänglig från baksidan.

Tryck på upplåsningsknappen (28) på förfilterkåpan (27) och ta ut den ur förfilterfacket.

Ta ut förfiltret (44).

Borsta av lamellerna i förfiltret med en mjuk borste.

Lägg förfiltret i förfilterkåpan (27).

Sätt förfilterkåpan (27) i förfilterfacket och fäll in den.

##

Dra dammsugarens kontakt ur vägguttaget.

Ta av dammsugarens överdel (12).

Töm behållaren (1).

Flytta på flottören (46) eller knacka ur den lätt för att avlägsna smuts.

Rengör flottören (46) med en mjuk trasa.

Du kan också ta ut flottören vid behov. Tryck på låset (47) och ta ut flottören (46).

Rengör magneten (48) med en borste.

Sätt in flottören (46) igen.

##

- Linda nätkabeln runt kabelhållaren (19).
- Sätt in tillbehöret i avsedda hållare.
- Linda upp den monterade sugslangen (29) i facket för sugslangen. Dra de båda dragbanden (13) uppåt och haka fast dem i monteringsöppningarna.
- Klicka fast L-BOXX på fästena (11).
- Ta ut plastsäcken/fleecefilterpåsen så fort den är full.
- Bär endast dammsugaren i handtaget (10).
- Ställ dammsugaren i ett torrt utrymme på ett plant underlag och säkra den mot obehörig användning.
- För att bromsa hjulen (17), trampa ner hjulbromsen (18).
- För enkel och skonsam transport av dammsugaren, töm behållaren helt eller kassera den fulla plastsäcken/fleecefilterpåsen.
- Lås upp hjulbromsen (18) för att skjuta dammsugaren framåt eller dra den efter dig.
- Använd endast utdraget handtag (42) för att skjuta dammsugaren framåt eller dra den efter dig. Dammsugaren får inte dras i handtaget över trappavsatser. Här ska bärhandtaget användas.
- Se till att ingen annan befinner sig bakom dig när du bär dammsugaren i trappor, för att undvika skador om dammsugaren oväntat faller.