# Nasssaugen

- Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Öl, Alkohol, Lösemittel. Saugen Sie keine heißen, brennenden oder explosiven Stäube. Betreiben Sie den Sauger nicht in explosionsgefährdeten Räumen. Die Stäube, Dämpfe oder Flüssigkeiten können sich entzünden oder explodieren.

- Der Sauger darf nicht als Wasserpumpe benutzt werden. Der Sauger ist bestimmt für das Aufsaugen von Luft- und Wassergemisch.

Hinweis: Die Anforderungen an den Durchlassgrad (Staubklasse L) wurden nur für das Trockensaugen nachgewiesen.

##

Entleeren Sie den Behälter (1) und entfernen Sie den Plastiksack (32) oder den Vliesfilterbeutel (40).

Prüfen Sie den Füllstandssensor (45) auf Verunreinigungen. Nur ein sauberer Füllstandssensor erlaubt eine automatische Abschaltung des Saugers beim Erreichen des vollen Füllstandes des Behälters siehe Füllstandssensor reinigen (siehe Bilder Q−R).

- Während des Nasssaugens muss die automatische Filterreinigung deaktiviert sein.

Drücken Sie die Taste automatische Filterreinigung (8), um die manuelle Filterreinigung zu aktivieren siehe Manuelle Filterreinigung. Die automatische Filterreinigung wird somit deaktiviert und die LED-Anzeige A (5) erlischt.

##

WARNUNG

Schalten Sie den Sauger sofort aus, sobald Schaum oder Wasser austritt und entleeren Sie den Behälter. Der Sauger kann sonst beschädigt werden.

Um den Sauger einzuschalten, drehen Sie den Hauptschalter (2) in Position 1.

Der Sauger ist mit Füllstandssensoren (45) ausgestattet. Ist die maximale Füllhöhe erreicht, schaltet sich der Sauger automatisch ab und die beiden LED-Anzeigen A (5) und M (6) blinken gleichzeitig 1-mal pro Sekunde. Der Wiederanlaufschutz ist aktiviert und kann durch 1-maliges Ein-/Ausschalten des Saugers deaktiviert werden.

Hinweis: Überprüfen Sie den Füllstand regelmäßig und entleeren Sie den Behälter rechtzeitig.

Um den Sauger auszuschalten, drehen Sie den Hauptschalter (2) in Position 0.

Fassen Sie den Behälter (1) im hinteren Griffbereich (21) an und schwenken Sie ihn zum Entleeren der Flüssigkeit nach vorn.

##

Reinigen Sie nach jedem Nasssaugen den Füllstandssensor (45) siehe Füllstandssensor reinigen (siehe Bilder Q−R).

Zur Vermeidung von Schimmelbildung nach dem Nasssaugen:

- Nehmen Sie den Flachfaltenfilter (34) heraus und lassen Sie diesen gut trocknen.
- Nehmen Sie das Saugeroberteil (12) ab, öffnen Sie die Filterabdeckung (43) und lassen Sie beides gut trocknen.