# Aspiración en seco

## Aspiración de polvos depositados

Para conectar el aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición 1.

Para desconectar el aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición 0.

## Aspiración de los polvos generados por herramientas eléctricas en funcionamiento (ver figura L)

- La tasa de renovación de aire en el cuarto deberá ser suficiente, si el aire de salida es expulsado en el cuarto. Observe las prescripciones legales nacionales al respecto.

En el aspirador se ha integrado una caja de enchufe para herramientas eléctricas (4). En esta caja de enchufe puede conectar una herramienta eléctrica externa. Tenga en cuenta la potencia máxima admisible de la herramienta eléctrica conectada.

Montaje del adaptador de aspiración combinado (25) (ver figura B).

Inserte el adaptador de aspiración combinado (25) en el racor de aspiración de la herramienta eléctrica.

Para conectar el sistema automático de arranque/parada del aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición 1+.

Para la puesta en servicio del aspirador, encienda la herramienta eléctrica conectada a la caja de enchufe (4). El aspirador arranca automáticamente.

Desconecte la herramienta eléctrica, para que la aspiración finalice.
El funcionamiento posterior del sistema automático de arranque/parada sigue funcionando hasta 15 s, para aspirar los polvos remanentes en la manguera de aspiración.

Para desconectar el aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición 0.

### Utilización del sistema de aspiración (accesorio)

Conecte el sistema de aspiración a la manguera de aspiración (29).

Para aspirar el polvo mediante el sistema de aspiración, gire el interruptor principal (2) a la posición 1.

Sujete el sistema de aspiración contra la pared y conecte la herramienta eléctrica. El sistema de aspiración se adhiere automáticamente debido a la depresión resultante.

Desconecte la herramienta eléctrica y retire con cuidado el sistema de aspiración de la pared.

Para desconectar el aspirador, gire el interruptor principal (2) a la posición 0.