# Afhjælpning af fejl

- Hvis der opstår en fejl (f.eks. filterbrud), skal støvsugeren straks slukkes. Fejlen skal afhjælpes, før støvsugeren tages i brug igen.

Problem | Afhjælpning
--- | ---
Støvsugerturbine starter ikke. | Kontrollér netledning, netstik, sikring, stikkontakt og niveausensorer (45).
Hovedafbryderen (2) står på "Start/stop-automatik". Sæt hovedafbryderen (2) på symbolet "Sug", og tænd el-værktøjet, der er sluttet til stikkontakten (4).
Støvsugerturbine slås fra. | Ved vådsugning blinker LED-visningerne A og M langsomt og samtidig. Tøm beholderen (1).
Ved tørsugning blinker LED-visningerne A og M hurtigt og samtidig: Overbelastningsbeskyttelsen til stikkontakten på støvsugeren er aktiveret. Sluk el-værktøjet.
Støvsugeren slukker. | Overbelastning af støvsugeren som følger af overskridelse af den maksimale spænding på stikkontakten til støvsugeren: Motorbeskyttelsessikringen er udløst. Indsend støvsugeren til en autoriseret Bosch-serviceafdeling.
Støvsugerturbine starter ikke igen, efter at beholderen er blevet tømt. | Sluk støvsugeren, og vent 5 sekunder. Tænd igen efter 5 sekunder.
Rengør niveausensorerne (45) og niveausensorernes (45) mellemrum med en børste.
Sugekraften aftager. | Fjern tilstopninger fra sugemundstykke, sugerør , sugeslange (29) eller fladfoldefilter (34).
Udskift plastpose (32)/fleecefilterpose (40).
Lad filterafdækningen (43) gå korrekt i indgreb.
Sæt støvsugeroverdelen (12) rigtigt på, og luk låsene (15).
Skift fladfoldefilter (34).
Støvudslip ved sugning | Kontrollér, at fladfoldefilteret (34) er monteret korrekt.
Skift fladfoldefilter (34).
Frakoblingsautomatik (vådsugning) aktiveres ikke. | Rengør niveausensorerne (45) og niveausensorernes (45) mellemrum med en børste.
Kontrollér påfyldningsniveauet hele tiden.
Automatisk filterrengøring arbejder ikke. | Skift til manuel tilstand ved at trykke på knappen "Manuel filterrengøring" (7). Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte et autoriseret Bosch -kundeservicecenter.
Den manuelle filterrengøring kan ikke udløses. | Støvsugerens overophedningsbeskyttelse er aktiveret. Hvis du trykker 10 gange kontinuerligt på knappen "Manuel filterrengøring" (7), er overophedningsbeskyttelsen udløst. Overophedningsbeskyttelsen deaktiveres automatisk efter 20 sekunder. Hvis du trykker 30 gange kontinuerligt på knappen "Manuel filterrengøring" (7), er overophedningsbeskyttelsen udløst. Overophedningsbeskyttelsen deaktiveres automatisk efter 4 minutter. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte et autoriseret Bosch -kundeservicecenter.
Den automatiske filterrengøring udløses ikke. | Kontakt en autoriseret Bosch-kundeserviceafdeling.