# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке пылесоса.

- Осведомьтесь о действующих в Вашей стране положениях/законодательных предписаниях относительно обращения с вредной для здоровья пылью.

Пылесос может использоваться для собирания и отсасывания следующих материалов:

- Пыль с граничным значением экспозиционной дозы > 1 мг/м3

Не используйте пылесос во взрывоопасных помещениях.

Для обеспечения оптимальной мощности всасывания шланг пылеудаления (29) всегда должен быть полностью размотан с крышки пылесоса (12).

## Регулирование мощности всасывания

С помощью регулятора мощности всасывания (9) можно плавно регулировать мощность всасывания.

Устанавливайте регулятор мощности всасывания (9) на максимум при выполнении работ в условиях сильной запыленности.

Устанавливайте регулятор мощности всасывания (9) на пониженную мощность при выполнении работ в условиях небольшой запыленности и для регулирования силы присасывания между подключенным электроинструментом и поверхностью обрабатываемой детали (например, при шлифовании).

## Розетка на пылесосе

- Соблюдайте допустимую присоединяемую мощность на пылесосе. Превышение максимально допустимой присоединяемой мощности может привести к перегрузке пылесоса. Сработает предохранительный выключатель двигателя. Сдайте пылесос для ремонта в авторизованный сервисный центр Bosch.

При подключении штепсельной вилки пылесоса к розетке электросети и если главный выключатель находится в положении 1, розетка для электроинструментов (4) находится под напряжением. Розетку на пылесосе можно использовать в качестве внешнего источника электропитания, например, при работе с системами пылеудаления. В положении 1+ активируется автоматическое включение/выключение пылесоса. Пылесос можно включить дистанционно посредством подключенного к нему электроинструмента.