# Održavanje i čišćenje

- Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, aku-bate‌riju treba izvaditi iz električnog alata. Kod nehotičnog pritiska na prekidač za uključivanje postoji opasnost od ozljeda.

- Održavajte električni alat i ventilacijske proreze čistima kako biste radili dobro i sigurno.

Kako bi se što dulje osigurao siguran rad električnog alata, treba održavati električni alat nakon 40000 radnih ciklusa ili najkasnije nakon 2 godine. U slučaju prekoračenja 40000 radnih ciklusa indikator statusa (4) stalno svijetli žuto.

Pošaljite električni alat u ovlašteni Bosch servis radi održavanja.

Napomena: Ako se ne pridržavate intervala održavanja, gubi se jamstveno pravo.