# Operazioni preliminari per la pressatura (vedere fig. F)

- Durante il posizionamento, tenere lontane dita e altre parti del corpo dalla pinza a pressare. Sussiste il pericolo di schiacciamento.

È possibile ruotare l’attacco utensile (9) per allineare la pinza a pressare (1) montata al punto di utilizzo.

Premere sulle estremità posteriori della pinza a pressare ➊ per aprirla. Posizionare la pinza a pressare ad angolo retto sul raccordo a pressare ➋.

- Accertarsi che tra raccordo a pressare e pinza a pressare non siano presenti corpi estranei. I corpi estranei possono causare errori di pressatura.

Per accendere la luce di lavoro, (7) premere brevemente l’interruttore di avvio (2). Con l’ausilio della luce di lavoro (7) è possibile posizionare la pinza a pressare perfettamente sul raccordo a pressare.