# Электр құралын құлаудан бекіту (J суретін қараңыз)

Электр құралын биік жерлерде жұмыс істеген кезде құлаудан бекітіңіз. Бұл ретте жалпы салмаққа жарамды, ұзындығы 1,8 м-ден аспайтын құлаудан қорғаныс құралын (12) пайдаланыңыз (әдеттегі, анкерлік жікпен бекітілген таспалы ілмек немесе құлау амортизаторы бар құлаудан қорғаныс құралы қалаулы). Құлаудан қорғаныс құралының пайдалану бойынша нұсқаулығын қараңыз.

Құлаудан қорғаныс құралының (12) бір жағын рұқсат етілген бекіту диапазонында (13) электр құралына бекітіңіз.

Құлаудан қорғаныс құралының (12) басқа жағын тұрақты құрылымда (мысалы, ғимарат немесе тұғыр) орналасқан берік тіреу нүктесімен (11) бекітіңіз. Тіреу нүктесін, электр құралы құлаған жағдайда оралмай немесе қауіп төндірмей құлаудан қорғаныс ішіне түсе алатындай таңдаңыз.

- Құлаудан қорғаныс құралын адамдарға емес, әрдайым тұрақты құрылымға бекітіңіз.

- Берік тіреу нүктесіндегі бекіткіштер мен электр құралының арасында құлаудан қорғаныс құралы үнемі еркін қозғалуы керек.