# ایمن کردن ابزار برقی در برابر سقوط (رجوع کنید به تصویر J)

ابزار برقی را هنگام کار در موقعیت بالا در برابر سقوط ایمن کنید. برای این کار از تجهیزات حفاظتی در برابر سقوط مناسب (12) با حداکثر طول ‎1,8 m‎ برای وزن کل استفاده کنید (به طور معمول با قلاب کردن به تسمه ها یا تجهیزات حفاظتی در برابر سقوط را با ضربه گیر محکم کنید). به دستورالعمل تجهیزات حفاظتی در برابر سقوط توجه کنید.

یک طرف تجهیزات حفاظتی در برابر سقوط (12) را در محدوده مجاز اتصالات (13) در ابزار برقی محکم کنید.

طرف دیگر تجهیزات حفاظتی در برابر سقوط (12) را به یک پایه ثابت (11)، که به سازه پایداری وصل است، (مانند ساختمان یا داربست) محکم کنید. پایه ثابت را طوری انتخاب کنید که در صورت افتادن، ابزار برقی بتواند آزادانه در محافظ سقوط بیافتد بدون اینکه در هم بپیچد یا خطری برای شما ایجاد کند.

- همیشه تجهیزات حفاظت در برابر سقوط را به یک سازه پایدار وصل کنید نه به افراد.

- تجهیزات حفاظت در برابر سقوط باید همیشه بین اتصالات روی پایه ثابت و روی ابزار برقی آزادانه حرکت کند.