# Wartung und Reinigung

- Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Drücken des Ein-Schalters besteht Verletzungsgefahr.

- Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Lüftungsschlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Um den sicheren Betrieb des Elektrowerkzeugs möglichst lange zu gewährleisten, muss das Elektrowerkzeug nach 40000 Arbeitszyklen bzw. spätestens nach 2 Jahren gewartet werden. Beim Überschreiten von 40000 Arbeitszyklen leuchtet die Statusanzeige (4) dauerhaft gelb.

Senden Sie das Elektrowerkzeug zur Wartung an eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Hinweis: Wird das Wartungsintervall nicht eingehalten, erlischt der Garantieanspruch.