# Pressimistoiming (vt jooniseid G−I)

- Veenduge, et kaaksite igal ajal algasendi nuppu vajutada, ilma et peaks käepidet lahti laskma.

Kui pressitavast ühendusest väljub vedelikku, siis veenduge, et see ei satuks elektrilise tööriista peale ega sisse.

Pressimistoimingu alustamiseks vajutage sisselülitit (2) ja hoidke seda vajutatult, kuni 1,5 s pärast töövalgusti (7) vilgub ja käivitatakse sundpressimine.

Maksimaalse pressimisjõu saavutamisel lülitub mootor automaatselt välja. Töövalgusti kustub u 10 s pärast.

Kontrollige, et pressimistangid oleks täielikult suletud. Kui pressimine polnud edukas, siis korrake seda uue pressühendusega liitmikuga.

Juhis: roheliselt põlev olekunäit (4) ja suletud pressimistangid pressimistoimingu lõpus ei taga tihedat pressimistulemust. Testige turusüsteemi tihedust sellest sõltumata sobivate kontrollvahenditega.

Elektrilise tööriista eemaldamiseks vajutage pressimistangide tagumistele otstele (1) ➊ ja tõmmake elektriline tööriist pressühendusega liitmikust ➋ (vt jn I).

Pressimistoimingu katkestamine tõrgete korral:

- Pressimistoimingu katkestamine enne sundpressimise algust: vajutage algasendi nuppu (6) ja laske sisselüliti (2) lahti. Hoidke algasendi nuppu vajutatult, kuni mootor välja lülitub. Silinder liigub tagasi ja pressimistangid saab avada.
- Jooksva sundpressimise katkestamine: vajutage uuesti sisselülitit (2). Mootor lülitatakse välja. Vajutage seejärel algasendi nuppu (6). Silinder liigub tagasi ja pressimistangid saab avada.
- Juhis: katkestatud pressimistoimingu korral pole pressimistulemus kindel. Korrake pressimistoimingut uue pressühendusega liitmikuga.

Juhis: ärge lülitage elektrilist tööriista sisse, kui silinder samal ajal pressimistoimingu lõpus tagasi liigub või kui vajutatakse algasendi nuppu (6).