# Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до EN 62841‑1.

## GPT 18V‑19:

А-зважений рівень звукового тиску від електроінструменту, як правило становить 78 дБ(A). Похибка K = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати вказані значення. Вдягайте навушники!

## GPT 18V‑32:

А-зважений рівень звукового тиску від електроінструменту, як правило становить 76 дБ(A). Похибка K = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати вказані значення. Вдягайте навушники!

## GPT 18V‑19/GPT 18V‑32:

Значення вібрації ah (безперервні вібрації), pF (повторні ударні вібрації) і похибка K визначені відповідно EN 62841‑1.

## GPT 18V‑19:

ah = 1,1 м/с² (K = 1,5 м/с²), pF = 194 м/с² (K = 30 м/с²)

## GPT 18V‑32:

ah = 0,8 м/с² (K = 1,5 м/с²), pF = 100 м/с² (K = 11 м/с²)

## GPT 18V‑19/GPT 18V‑32:

Зазначені в цих вказівках рівень вібрації і рівень емісії шуму вимірювалися за визначеною в стандартах процедурою; ними можна користуватися для по‌рівняння приладів. Вони також придатні для попередньої оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму.

Зазначені рівень вібрації і рівень емісії шуму стосуються основних робіт, для яких застосовується електроінструмент. Однак у разі застосування електроінструмента для інших робіт, роботи з іншим приладдям або у разі недостатнього технічного обслуговування рівень вібрації і рівень емісії шуму можуть бути іншими. В результаті рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом всього робочого часу можуть значно зрости.

Для точної оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму потрібно також враховувати інтервали часу, коли електроінструмент вимкнений або, хоча й увімкнений, але фактично не працює. Це може значно зменшити сумарний рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом робочого часу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора електроінструмента від вібрації, напр.: технічне обслуговування електроінструмента і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.