# Інструкції з техніки безпеки для пресувальних машин

Ніколи не тримайте пальці або інші частини тіла в робочій зоні циліндра і пресувальних губок, включаючи проміжні губки або притискні кільця. В результаті пальці або інші частини тіла можуть бути розчавлені та травмовані.

- Під час роботи з електроінструментом носіть захисні окуляри. Це захищає ваші очі від витікання гідравлічної рідини та відлітаючих деталей у разі несправностей.

- Електроінструмент може використовуватися тільки кваліфікованим спеціалістом віком від 16 років. Це зменшує ризик для людей.

- Електроінструментом може користуватися тільки одна людина. Попередьте інших людей, щоб вони залишили небезпечну зону електроінструменту. Це зменшує ризик для людей.

- Працюйте з електроінструментом тільки тоді, коли видно головку інструмента і ви можете переконатися, що ніякі частини тіла не перебувають у небезпечній зоні. Це допоможе уникнути травм.

- Працюйте з електроінструментом тільки в режимі ручного керування. Кнопка увімкнення та кнопка скидання повинні бути в межах досяжності, щоб їх можна було натиснути в екстрених випадках.

- Пресувальну машину можна використовувати тільки зі вставленою пресувальною губкою. Пресувальна губка повинна бути в ідеальному технічному стані. Ніколи не намагайтеся ремонтувати пошкоджені пресувальні насадки (пресувальні губки, пресувальні кільця, кільцеві губки і т.д.). Утилізуйте всю пошкоджену пресувальну насадку. Пресувальна насадка, яка була зварена, відшліфована, просвердлена або будь-яким іншим чином модифікована, може зламатися під час процесу пресування і спричинити серйозні травми. Якщо не замінити пресувальну насадку в зборі, її компоненти можуть вийти з ладу, що може призвести до серйозних травм.

- Використовуйте тільки Bosch відповідні пресувальні губки та системи прес-фітингів, рекомендовані компанією. Невідповідні комбінації пресувальних губок і прес-фітингів можуть призвести до неповного з'єднання.

- Після встановлення пресувальної губки перевірте, чи надійно зафіксована защіпка. Це гарантує, що пресувальна губка випадково не ослабне під час роботи.

- Негайно припиніть роботу, якщо електроінструмент пошкоджений настільки, що оголюються електричні частини або деталі приводу. Вийміть акумулятор і передайте електроінструмент на Bosch ремонт до сервісної служби. Наслідком неналежного ремонту може стати значна небезпека для користувача.

- Після завершення монтажних робіт перевірте систему труб на герметичність за допомогою відповідного випробувального обладнання.

- Ніколи не виконуйте пресування всередині газопровідних мереж, якщо постачальник послуг не допустив використання цього електроінструменту зі спеціально перевіреними для цієї мети прес-фітингами.

- Дотримуйтесь інструкцій з монтажу від виробників прес-фітингів і труб.

- Використовуйте електроінструмент максимум до 4 обтиснень за хвилину. Це запобігає перегріванню електроінструменту.

- Не обтискайте струмоведучі елементи. Існує небезпека ураження електричним струмом.

- Під час роботи на висоті належним чином закріпіть електроінструмент за допомогою засобів захисту від падіння та переконайтеся, що під робочою зоною немає людей. Під час роботи над головою використовуйте засоби захисту голови. Це запобігає пошкодженню обладнання та травмуванню людей у разі випадкового падіння електроінструменту.

- Наслідком неналежного ремонту може стати значна небезпека для користувача. Використовуйте пресувальну машину тільки в ідеальному технічному стані. У разі пошкодження негайно зверніться до Bosch сервісної служби. Наслідком неналежного ремонту може стати значна небезпека для користувача.

- Роботи з технічного обслуговування та ремонту можуть виконуватися тільки Bosch авторизованими спеціалізованими майстернями. Наслідком неналежного ремонту може стати значна небезпека для користувача.

- Якщо під час пресування виникла помилка, негайно натисніть кнопку скидання і відпустіть вимикач. Натисніть і утримуйте кнопку скидання, доки двигун не вимкнеться. Клапан відкривається, і циліндр повертається у вихідне положення. Це допоможе вам уникнути травм або пошкодження обладнання.

- У разі втрати мастила електроінструмент необхідно повернути виробнику.

- Уникайте контакту з витоком гідравлічної оливи. Після контакту ретельно очистіть шкіру водою з милом. Одразу після контакту промийте очі великою кількістю води протягом щонайменше 10 хвилин. Контакт з гідравлічною оливою може викликати подразнення та алергічні реакції.

- Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі.

- Не виймайте акумулятор, доки електроінструмент не буде повністю вимкнений.

- Не відкривайте електроінструмент. Після цього безпечна експлуатація більше не гарантується, а гарантійні претензії стають недійсними.

- При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Акумуляторна батарея може займатись або вибухати. Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.

- Не вносьте конструктивних змін в акумуляторну батарею та не відкривайте її. Існує небезпека короткого замикання.

- Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею. Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.

- Використовуйте акумуляторну батарею тільки в продуктах виробника. Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечного перевантаження.

| Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, бруду, води та вологи. Існує небезпека вибуху і короткого замикання.